**Vodárne a kanalizácie Stupava, s. r. o.**

# Výzva na predloženie cenovej ponuky

1. **Identifikácia verejného obstarávateľa:**

|  |  |
| --- | --- |
| Názov spoločnosti: | Vodárne a kanalizácie Stupava, s. r. o. |
| Sídlo spoločnosti: | Dlhá 11/1248, Stupava 900 31 |
| Štatutárny zástupca: | **Michal Polakovič** |
| Kontaktná osoba: | **Michal Polakovič** |
| Kontaktný email: | [info@vak.sk](mailto:info@vak.sk) |

1. **Predmet obstarania:**

Vypracovanie cenových ponúk pre potreby určenia predpokladanej hodnoty zákazky " Kamerový systém pre monitorovanie kanalizácie v správe ČOV Stupava".

**3) Špecifikácia :** uvedená v prílohe č.1

**4) Spôsob určenia ceny:**

Verejný obstarávateľ je platcom DPH.

Cenu uvádzajte v nasledujúcom členení:

Základ dane DPH 20% Cena celkom

V prílohe č.1 sa nachádza tabuľka s rozpísaním jednotlivých položiek, do ktorej vpíšte cenu podľa vyššie uvedenej požiadavky.

**5) Lehota a miesto na doručenie ponuky:**

Ponuku je potrebné doručiť mailom, osobne, poštou alebo kuriérskou službou do **01.06.2017** **do 18:00 hod. na adresu podľa bodu 1)**

**6) Vyhodnotenie ponúk:**

Kritériom na vyhodnotenie bude priemerná cena, ktorá bude použitá ako predpokladaná hodnota zákazky verejnej súťaže. Výsledkom cenového prieskumu nebude podpis zmluvy.

V Stupave, dňa 25.5.2017

**Michal Polakovič**

Štatutárny zástupca spoločnosti

Príloha č.1

Špecifikácia predmetu zákazky

|  |  |
| --- | --- |
| " Kamerový systém pre monitorovanie kanalizácie v správe ČOV Stupava" | |
| 1, Bubon | - Manuálne ovládanie  - Dĺžka káblu: min 100 m  - Materiál káblu: kevlar  - Nastaviteľná brzda  - Ručná kľuka   - Stierač špiny   - Podpora navíjania   - Počítadlo metrov   - Integrovaná vodiaca kladka  - Max. hmotnosť 35 kg |
| 2, Ovládacie zariadenie | - Prenosné, s krčným popruhom a popruhmi na uchytenie rúk  - Jazykové rozhranie: Slovenčina  - Možnosť rozšíriť ovládací panel o inšpekčné katalógy so slovenskou normou a tvorbou protokolov  - Integrovaný displej, min 8"  - Počítadlo prevádzkových hodín  - Možnosť merania veľkosti trhlín, hladiny vody, objektov na stene potrubia, priemeru potrubia, veľkosti odbočky  - Výstupy: 1x video, 1x USB, 1x Ethernet  - Integrovaná dotyková klávesnica  - Zabudovaná pamäť: min 64Gb  - Možnosť použiť aj pre ovládanie tlačného systému  - Krytie min. IP40  - Detektor vysielača pre určenie polohy  Hmotnosť: maximálne 5 kg |
| 3, Samohybný traktor | - Rozsah použiteľnosti: Od DN 150 do DN 400 podľa použitých koliesok  - Možnosť výmeny koliesok bez použitia náradia  - Pohon 6tich kolies, obe strany ovládané nezávisle od seba  - Integrovaná zadná kamera s osvietením  - Vysielač pre určenie polohy traktora s možnosťou zapnutia/vypnutia  - Integrované senzory pre neustálu kontrolu náklonu, sklonu, teploty a tlaku  - Možnosť natlakovania až do 1 baru  - Krytie IP68 do hĺbky vody min. 10 m  - Vstupný konektor so závitom a poistkou (pre pripojenie kábla bez nutnosti použitia akéhokoľvek náradia) |
| 4, Kamerová hlava | - Nekonečné otáčanie  -Panoramatické snímanie  - CMOS farebná kamera  - Automatický horizont (neustály vodorovný obraz)  - Integrované LED osvetlenie s ovládaním 0 – 100%  - Integrovaný vysielač s možnosťou prepínania frekvencie a možnosťou zapnutia/vypnutia  -2 integrované laserové body  - Integrovaný senzor tlaku, uhla rotácie a uhla panorámy  - Možnosť použitia aj pre tlačný systém  - Možnosť natlakovania až do 1 baru  - Krytie IP68 do hĺbky vody min. 10 m |
| 5, Ostatné | - Cena musí obsahovať uvedenie do prevádzky, dodanie manuálu a zaškolenie obsluhy |

Cenová ponuka

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Predmet zákazky | Základ dane | DPH 20% | Cena celkom |
| " Kamerový systém pre monitorovanie kanalizácie v správe ČOV Stupava" |  |  |  |

Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH príslušný stĺpec nevypĺňa.